附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南川区重庆渝磊建材加工有限公司石灰石建筑骨料加工厂项目 | | | 流域管理机构 | | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 | | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 南川区 |
| 项目规模 | 占地面积约7.70hm2，均为临时占地，建筑面积约24510m2，绿化率4.94%。 | | 总投资（万元） | 4000 | 土建投资  （万元） | 500 |
| 动工时间 | 2022年10月 | | 完工时间 | 2023年10月 | 设计水平年 | 2025年 |
| 工程占地（hm2） | 7.70 | | 永久占地（hm2） | / | 临时占地（hm2） | 7.70 |
| 土石方量（万m3） | | | 挖方 | 填方 | 借方 | 利用方 |
| 6.31 | 6.20 | / | 0.11 |
| 重点防治区名称 | | | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区 | | | |
| 地貌类型 | | | 低山地貌 | 水土保持区划 | | 西南土石山区 |
| 土壤侵蚀类型 | | | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | | | 7.70 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | | | 127 | 新增土壤流失量（t） | | 108 |
| 水土流失防治标准执行等级 | | | 西南紫色土区建设类一级防治标准 | | | |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | | 97 | 土壤流失控制比 | | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | | 92 | 表土保护率（%） | | / |
| 林草植被恢复率（%） | | 97 | 林草覆盖率（%） | | 4 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | | 临时措施 | |
| 主体工程区 | 主体已列：排水沟260m | 主体已列：撒播草籽0.09hm2 | | 方案新增：临时排水沟85m；临时沉沙池1座；防雨布18600m2 | |
| 办公管理区 | / | 主体已列：撒播草籽0.23hm2  方案新增：补撒草籽0.23hm2；撒播草籽0.06hm2 | | 方案新增：临时排水沟82m | |
| 矿石转运区 | / | / | | 方案新增：防雨布覆盖1150m2 | |
| 投资（万元） | | 10.40 | 0.11 | | 11.61 | |
| 水土保持总投资（万元） | | 39.12 | 独立费用（万元） | | 6.03 | |
| 监理费（万元） | / | 监测费（万元） | 5.34 | 补偿费（万元） | 4.25（42525.00元） | |
| 方案编制单位 | 重庆润源鑫水土保持科技开发有限公司 | | 建设单位 | 重庆渝磊建材加工有限公司 | | |
| 法定代表人 | 李源 | | 法定代表人 | 杨静 | | |
| 地址 | 重庆市渝中区石油路1号恒大都市广场11栋10-5 | | 地址 | 重庆市南川区水江镇双河村二社砖房 | | |
| 邮编 | 400000 | | 邮编 | 408403 | | |
| 联系人及电话 | 李源13594198198 | | 联系人及电话 | 姚建科17702335123 | | |
| 电子邮箱 | 3305981@qq.com | | 电子邮箱 | / | | |

南川区重庆渝磊建材加工有限公司石灰石建筑骨料加工厂项目水土保持变更方案特性表