附件1

南川区神童镇青砂岩建设项目

水土保持方案特性表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南川区神童镇青砂岩建设项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | 南川区 | 涉及县或个数 | / |
| 项目规模 | 10万立方米/年 | 总投资（万元） | 1387.23 | 土建投资（万元） | 180 |
| 动工时间 | 2025年5月 | 完工时间 | 2025年8月 | 设计水平年 | 2025年 |
| 项目占地（hm2） | 5.98 | 永久占地（hm2） | 0.09 | 临时占地（hm2） | 5.89 |
| 土石方量（万m3） | 挖方 | 回填 | 借方 | 余（弃）方 |
| 15.88 | 3.18 | / | 综合利用12.70 |
| 重点防治区名称 | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区 |
| 地貌类型 | 构造剥蚀低山地貌 | 水土保持区划西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 5.98 | 容许土壤流失量（t/km2•a） | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 2854 | 新增土壤流失总量（t） | 2129 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设生产类项目一级标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1 |
| 渣土防护率（%） | 92 | 表土保护率 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 25 |
| 防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 一采区防治区 | 主体已列：表土剥离0.55万m3、截水沟437m、排水沟280m、沉淀池2座、沉砂池2座、涵管18m方案新增：沉砂池3座 | / | 方案新增：临时覆盖3000m2 |
| 二采区防治区 | 主体已列：排水沟160m、挡土墙50m、沉淀池1座方案新增：排水涵管98m | 方案新增：撒播草籽0.18hm2 | 方案新增：临时覆盖1800m2 |
| 工业场地防治区 | 主体已列：表土剥离0.02万m3、排水沟62m、洗车槽1座、沉砂池1座 | / | / |
| 进场道路防治区 | 主体已列：表土剥离0.04万m3、排水沟122m方案新增：沉砂池2座 | / | / |
| 投资（万元） | 45.73（方案新增6.06） | 0.10（方案新增0.10） | 2.32（方案新增2.32） |
| 水土保持总投资（万元） | 77.68（方案新增38.01） | 独立费用（万元） | 15.90 |
| 监理费（万元） | - | 监测费（万元） | 3.58 | 补偿费（元） | 83710.2 |
| 方案编制单位 | 重庆朔风科技有限公司 | 建设单位 | 重庆童兴石材开采有限公司 |
| 法定代表人 | 陈友能 | 法定代表人 | 杨晓丽 |
| 地址 | 渝北区栖霞路18号融创金贸时代23栋7-5 | 地址 | 重庆市南川区神童镇桂花村三社凡家庆 |
| 邮编 | 401122 | 邮编 | 408423 |
| 联系人及电话 | 孙涛/18323899526 | 联系人及电话 | 韦会伦/13996750147 |
| 传真 | 023-67113949 | 传真 | - |
| 电子邮箱 | 447322866@qq.com | 电子邮箱 | 13996750147@139.com |