附件
重庆市南水建材有限公司烧结砖瓦整合升级项目方案
	整合企业基本情况

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	实际生产能力（万块标砖/年）
	核准/备案
文号
	备案产能
（万块标砖/年）
	排污许可证编号及有效期
	排污许可证产能（万块标砖/年）

	重庆市南水建材有限公司
	91500119072310091J
	重庆市南川区楠竹山镇水鸭村2组
	砖机60-50,隧道焙烧窑2条，干燥窑一条。长75M宽2.4M高2M
	6000万
	311384E47330028167
	16800（折标）
	91500119072310091J001V（2023年7月14日—2028年7月13日）
	3000

	拟建整合升级项目情况

	建设地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	整合类型（新建/改建）
	设计产能
（万块标砖/年）
	产品类型
	产能整合前后比例
	计划备案时间
	计划投产时间
	整合后环保绩效等级

	重庆市南川区楠竹山镇水鸭村2组
	砖机60-50，隧道焙烧窑1条长140.8m宽5.6m高2.9m干燥窑1条长118.2m高2.95m
	改建
	14000
	空心砖，空心砌块，多孔砖
	1.5：1
	2026年8月
	2027年1月
	B

	被整合企业1情况

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	实际生产能力
（万块标砖/年）

	重庆道易建材有限公司
	915001190628776683
	重庆市南川区西城街道办事处永隆9社
	[bookmark: OLE_LINK1]单线，50砖机，隧道窑焙烧窑1条，干燥窑1条，长80M，宽度3M,高2M  砖机50-50焙烧窑
	4200（折标）

	项目备案文号及备案时间
	备案产能
（万块标砖/年）
	排污许可证编号及有效期
	排污许可证产能
（万块标砖/年）
	用于整合项目  产能（万块标砖/年）
	焙烧窑计划拆除时间
	排污许可证计划注销/变更时间

	311384E50330031748(2011年7月18日)
	4200
	915001190628776683001V（2023年6月23日—2028年6月22日）
	4200
	4200
	2026-10
	2026-10 


[bookmark: _GoBack]备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。
