附件1

**南川区渝南大道延伸路（二期）建设工程**

**水土保持变更方案特性表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南川区渝南大道延伸路（二期）建设工程 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及区县 | 南川区 |
| 项目规模 | 全长1599.124m | 总投资（万元） | 21461.93 | 土建投资（万元） | 9966.03 |
| 动工时间 | 2021年5月 | 完工时间 | 2024年1月 | 设计水平年 | 2024年 |
| 工程占地（hm2） | 9.2 | 永久占地（hm2） | 6.58 | 临时占地（hm2） | 2.62 |
| 土石方量（万m3） | 挖方  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 24.2 | 18.4 | / | 5.8 |
| 国家或省级重点防治区名称 | 乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区 |
| 地貌类型 | 构造剥蚀低山地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积(hm²) | 9.2 | 容许土壤流失量t/(km²·a) | 500 |
| 土壤流失流失预测总量(t) | 528.06 | 新增水土流失量(t) | 350.35 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土防护率(%) | 94 | 表土保护率(%) | 92 |
| 林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 8 |
| 防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 道路工程防治区 | **主体设计：**雨水排水管3398m、堑顶截水沟956.3m，沉沙池4座，表土剥离：0.16万m3，表土回填：0.16万m3**变更方案新增：**无 | **主体设计：**喷播植草护坡0.19hm2，侧分带绿化0.41hm2，行道树364株。**变更方案新增：**喷播植草护坡0.19hm2 | **主体设计：**临时排水管139.4 m，洗车冲洗站2座，防雨布临时覆盖5500m2。**变更方案新增：**无 |
| 施工营地防治区　 | **主体设计：**无**变更方案新增：**无 | **主体设计：**无**变更方案新增：**无 | **主体设计：**防雨布覆盖500m2**变更方案新增：**无 |
| 投资(万元) | 主体设计：379.17变更方案新增：/ | 主体设计：90.28变更方案新增：3.8 | 主体设计：13.18变更方案新增：/ |
| 水土保持总投资(万元) | 542.51（新增59.88） | 独立费用(万元) | 37.93 |
| 监理费(万元) | 20.93 | 监测费(万元) | 2.18 | 补偿费(万元) | 12.88168（已缴纳） |
| 方案编制单位 | 重庆市道宽环保工程有限责任公司 | 建设单位 | 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 |
| 法定代表人及电话 | 方远琴 | 法定代表人及电话 | 张琳 |
| 地址 | 重庆市南川区西城街道渝南大道2号金佛尚城6幢1单元4-4 | 地址 | 重庆市南川区西城街道渝南大道10号传媒中心 |
| 邮政编码 | 408400 | 邮政邮编 | 408400 |
| 联系人及电话 | 周熊建18523651555 | 联系人及电话 | 谈宇航13896505215 |
| 传真 | / | 传真 | / |
| 电子信箱 | / | 电子信箱 | / |