2023年度南川区危险废物规范化环境管理评估被抽查单位评估情况公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 评估时间 | 单位类型 | 单位基本情况 | 危险废物产生情况 | 评估发现的问题 | 备注（评估得分） | 评估人员 |
| 1 | 重庆汇新圆环境工程有限公司 | 2023.11.12 | 经营单位 | 危险废物收贮转运 | 收集HW01、HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW31、HW34、HW35、HW36、HW49共160余吨 | 1.无演练后的总结材料；2.台账记录不规范；3.未依法公开当年危废污染防治信息。 | 60.5 | 唐兵、付春芳 |
| 2 | 重庆方略精控金属制品有限公司 | 2023.11.24 | 重点产废单位 | 主要产品为冷镦金线，年产量3.36万吨 | 产生HW34、HW17共1354.5吨 | 1.场所识别标志有错误；2.危险废物的产生环节、种类描述不清晰；3.申报内容中存在错误；4.未组织环境应急演练 | 45.5 | 唐兵、付春芳 |
| 3 | 重庆吉鑫再生资源有限公司 | 2023.11.29 | 经营单位 | 收集并处置废旧铅酸蓄电池、电瓶 | 产生HW48、HW49共700.65吨 | 1.应急演练缺图片视频资料；2.废铅蓄电池贮存不规范；未依法公开危废污染环境防治信息 | 67 | 唐兵、付春芳 |
| 4 | 重庆江南化工科技有限责任公司 | 2023.11.29 | 重点产废单位 | 年产中高档（中铬黄400吨、钼铬红200吨、柠檬黄200吨、普通中铬黄3500吨、钼铬红80吨、柠檬黄500吨、防锈颜料1200吨 | 产生HW08、HW12、HW13、HW49共33吨 | 1. 未规范设置危废标签；
2. 未规范设施分类设施标识；
3. 危废间地面脏乱且有杂物。
 | 49 | 唐兵、付春芳 |
| 5 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 2023.11.27 | 其他产废单位 | 石灰石煅烧筛分与炭材烘干筛分后按比例配料进行电石熔炼 | 产生HW08、HW11、HW49共2.24吨 | 1.识别标志样式有错误；2.转移联单填写不规范；3.应急预案未及时更新 | 48.5 | 唐兵、付春芳 |
| 6 | 中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 | 2023.11.29 | 重点产废单位 | 页岩气开发 | 产生HW08、HW09共6440.75吨 | 1.未张贴责任信息；2.部分包装物未张贴危废标志；3.未对不同类别危险废物分类收集；4.未核实受托方含油沾染物处置资质；5.未及时公开污染防治信息 | 43.5 | 唐兵、付春芳 |
| 7 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 2023.11.29 | 经营单位 | 年处置油基钻屑15360吨 | 产生HW08、HW49共11171.7吨 | 1.未开展应急演练；2.未依法公开危废污染环境防治信息。 | 67.5 | 唐兵、付春芳 |
| 8 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 2023.11.24 | 其他产废单位 | 热力发电 | 产生HW08、HW13、HW36、HW49共 11.66吨 | 1.未张贴危险废物污染防治责任信息；2.入库台账记录不准确；3.不同废物间无明显间隔；4.联单填写不规范；5.危废间内堆存有原料；6.未依法公开危废污染环境防治信息 | 47 | 唐兵、付春芳 |
| 9 | 重庆威鹏药业 | 2023.11.28 | 重点产废单位 | 兽药研发制造，年产生危险废物总量约50吨。 | 产生HW4925.4吨；产生HW027.8吨 | 1.未张贴危险废物污染防治责任信息；2.危废间地面有破损； | 48 | 唐兵、付春芳 |
| 10 | 重庆隆协机械有限公司 | 2023.11.12 | 其他产废单位 | 生产及销售：工程机械配件、汽车零部件配件、摩托车配件、五金、船舶配件；货物进出口等。 | 产生HW08、HW09、HW12、HW48、HW49共4.5吨 | 1.未张贴危险废物污染防治责任信息；2.部分包装物未张贴危废标志；3.危废标志错误； | 45.5 | 唐兵、付春芳 |
| 11 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 2023.11.1 | 其他产废单位 | 铝制装饰板生产加工 | 产生HW12漆渣共计36吨 | 1.危险废物标志有1处错误；2.不同类型废物间没有明显间隔。 | 48 | 唐兵、付春芳 |
| 12 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 2023.11.28 | 重点产废单位 | 摩托车减震器设计产200万套/年，电镀许可生产能力：镀硬铬自动生产线6.6万㎡/a,镀装饰铬自动生产线5.4万㎡/a,镀锌自动生产线1.2万㎡/a。 | 产生含金属污泥41.575吨 | 1.信息公示栏标识错误；2.无应急演练计划，无演练图片；3.未依法公开危废污染环境防治信息 | 47 | 唐兵、付春芳 |
| 13 | 重庆市超群工业股份有限公司 | 2023.11.2 | 其他产废单位 | 产品为锻造轮毂， 铸造轮毂， 个性定制轮毂 | 产生漆渣1.8吨 | 1.责任人信息未及时更新；2.未按照预案要求定期组织应急演练；3.不同类型废物间没有明显间隔。 |  | 唐兵、付春芳 |
| 14 | 重庆金鸿纬科技有限公司 | 2023.11.16 | 重点产废单位 | 钢梁21000吨/年，钢柱24100吨/年，行车梁9000吨/年，抗风梁8500吨/年，平台梁7100吨/年。 | 产生HW49、HW09、HW12共115.51吨 | 1、油漆桶未设置标识、标志；2.油漆桶贮存场所未按规范设置识别标志；3.不同废弃物间无明显间隔；4.危废转移联单填写不规范；5跨省转移未备案；6.油漆桶无防渗托盘，装载危险废物的容器有破损 |  | 唐兵、付春芳 |
| 15 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司 | 2023.11.21 | 经营单位 | 收集处置全区医疗废物 | 产生HW01约730吨。 | 1.二氧化氯消毒池未及时清理，管道有破损；2.未依法公开当年危废污染环境防治信息。 | 66 | 唐兵、付春芳 |
| 16 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 2023.11.20 | 重点产废单位 | 页岩气开发，页岩气开采50000万方/年。 | 产生HW08约26000吨 | 1.危险废物标识标牌有1处错误；2.缺演练后的总结资料；3.未依法公开危废污染环境防治信息；4.危废暂存间有杂物；5.危废间地面破损。 | 44.5 | 唐兵、付春芳 |
| 17 | 重庆顶典化工有限公司 | 2023.11.5 | 其他产废单位 | 油性氟碳涂料1500吨/年，水性氟碳涂料100吨/年 | 产生HW12、HW06、HW49共0.88吨 | 1.部分张贴危废识别标志错误；2.各危险废物分区间隔不明显。 | 46 | 唐兵、付春芳 |