**2025年4月南川区应急管理局油气开采行业执法检查公示**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被检查主体名称 | 检查类别 | 检查事项 | 检查依据 | 检查结果 | 检查时间 |
| 1 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（焦页192号集气站） | 计划检查 | 1.百日行动专项检查  2.单位配备必要的应急救援器材、设备和物资情况  3.井场是否设置危险区域图、逃生路线等  4.井场是否有边界并设置安全标志  5.是否设置放空管道  6.压力设备、管道等设施安全附件是否定期校验  7.是否有醒目的安全警示标志 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全规程》 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/4/18 |
| 2 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（水江脱水站） | 计划检查 | 1.百日行动专项检查  2.脱水装置风向标  3.对安全设备进行使用、维护、保养和检测情况  4.压力设备、管道等设施安全附件是否定期校验  5.是否设置放空管道  6.是否设置安全报警装置及泄放装置 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全规程》 | 发现问题并责令限期整改 | 2025/4/18 |
| 3 | 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司（70165ZY队焦页171平台） | 计划检查 | 1.固体废弃箱内情况  2.员工安全教育情况  3.特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业情况  4.是否开展风险辨识并在有较大危险因素的区域或有关设施设备上张贴明显警示标识  5.对安全设备进行使用、维护、保养和检测情况  6.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，安全生产管理协议订立及现场管理人员配备情况  7.应急预案编制情况  8.应急预案演练情况  9.单位配备必要的应急救援器材、设备和物资情况  10.消防房内手推灭火器数量  11.逃生滑梯缓冲垫  12.井控控制系统是否试压及定期检测  13.井控设备安装是否按要求进行设置  14.放喷管线是否两条，是否与周边保持安全间距  15.井场是否设置危险区域图、逃生路线等  16.是否专人观察和记录循环罐液面情况  17.钻开油气层是否落实值班和坐岗制度 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全规程》 | 发现问题并现场立即整改 | 2025/4/17 |
| 4 | 中石化华东石油工程有限公司六普钻井分公司（70860钻井队DP27平台） | 计划检查 | 1.百日行动专项检查  2.责任公示牌配备  3.应急预案编制情况  4.应急预案演练情况  5.特种作业人员持有效特种作业操作证上岗作业情况  6.员工安全教育情况  7.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，安全生产管理协议订立及现场管理人员配备情况  8.单位配备必要的应急救援器材、设备和物资情况  9.井位选址是否与周边保持安全间距  10.放喷管线是否两条，是否与周边保持安全间距  11、是否专人观察和记录循环罐液面情况  12、井场是否设置危险区域图、逃生路线等  13、井下作业是否设置安全警示标识及风向标 | 《中华人民共和国安全生产法》、《陆上石油天然气开采安全规程》 | 发现问题并现场立即整改 | 2025/4/10 |